**陆河县陆河中学学生宿舍铁艺栅栏采购项目**

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 热镀锌铁艺栅栏 | 1.主立柱用100x100x1.8方通；2.三条横料主杆用50x25x1.5锻打扁通；3.内竖条用25x25x1.5锻打方通，方通上穿25装饰套球；4.上中下三排铁艺花用16x4齿扁及焊花叶；5.顶上焊一排Ф40铁圆球封口；6.油漆用铁艺专用漆。 |  | 350 | 平方 |  | 陆河中学学生宿舍铁艺栅栏1.98米高（包安装） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |